Sữa lỗi Post trong HC2:

Vào C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src sữa file parsing.cpp

Dòng 200 từ

\_parseArguments(searchStr);

DI chuyển qua dấu IF để lúc nào cũng cập nhật.

Hàm urlencoded lúc được lúc mất nên viết lại nếu encoded lỗi thì sẽ làm lại

if (decodedLen != 0){

DEBUG\_OUTPUT.println("MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH");

memcpy(plainBuf, decoded.c\_str(), decodedLen);

plainBuf[decodedLen] = 0;

}

else {

String decoded1=plainBuf;

decoded1.replace("+"," ");

decoded1.replace("%2C",",");

//DEBUG\_OUTPUT.println("AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa");

//DEBUG\_OUTPUT.println(decoded1);

size\_t decodedLen1 = decoded1.length();

memcpy(plainBuf, decoded1.c\_str(), decodedLen1);

plainBuf[decodedLen1] = 0;

}